Tisztelt Termelők!

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a rakodás során esetlegesen felmerülő hibalehetőségekre!
Kérjük Önöket, hogy a zökkenőmentes szüret érdekében figyelmesen olvassák el tájékoztatónkat!

* M10-es rekesznél maximális töltősúly: 10kg
* rakodásnál a törött vagy sérült rekeszek csak a raklap tetejére kerülhetnek
* az estelegesen kisebb/nagyobb rekeszek a szabványméret ellenére nem illeszkednek egymással megfelelően,ezért a kisebb rekeszek kerüljenek felülre
* M10-es göngyölegnél 12 db magasságig egy helyen, a 10.sornál meg kell kötni minden raklapot.
* Minden raklapon egyedi azonosítót kell elhelyezni, az áru nyomon követhetősége miatt
* Az egyedi raklap azonosító kódokat és a termelő sorszámát a Végh-Vár Kft. adja ki,
* A gépjárművezetőnél lévő göngyöleg szállítót alá kell írni, egy aláírt példányát a gépjárművezetőnek vissza kell adni.
* Amennyiben a nem telik meg az összes rekesz, akkor az üreset is vissza kell rakni a teherautóra.
* Írásos engedély nélkül göngyöleg nem maradhat a termelőnél.
* A megrakott gépjármű EKÁER szám nélkül nem indulhat el.